■ 기계설비 유지관리기준 [별지 제1호서식]

기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표

(1 쪽)

상호(명칭)		현장주소
구분	대상설비	대상	비고	구분	대상설비	대상	비고
열원 및 냉난방설비	냉동기(일반)	[ ]		열원 및 냉난방설비	신재생에너지(지열· 태양열·연료전지)	[ ]
	냉동기(흡수식)	[ ]			항온항습기	[ ]
	흡수식 냉온수기	[ ]		공기조화 설비	공기조화기(일반)	[ ]
	공랭식 냉동기	[ ]			공기조화기(패키지)	[ ]
	냉각탑	[ ]		환기설비	송풍기	[ ]
	축열조	[ ]			필터	[ ]
	보일러	[ ]		급수급탕설비	고·저수조	[ ]
	열교환기	[ ]		오수정화 및 물재이용설비	오수정화설비	[ ]
	팽창탱크	[ ]			물 재이용설비	[ ]
	펌프(냉·난방)	[ ]		자동제어설비	자동제어 시스템	[ ]
점검기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지 점검자 : (서 명)
작 성 방 법
1. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 기계설비 및 현황표를 추가할 수 있다 2. [ ]에는 점검대상 기계설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

냉동기(일반) 현황표

(2 쪽)

점검자			점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
냉동능력(kW/USRT)			/
전류/전압(A/V)			/
항 목			단 위		설계값		비 고
압 축 기	기 동 방 식		-
	출력 x 대수		kW
	윤활유(충전량)		level
증 발 기	냉수(브라인) 입·출구온도		℃		/
	냉수(브라인) 입·출구압력		MPa		/
	냉수(브라인) 순환량		L / s
응 축 기	냉각수 입·출구온도		℃
	냉각수 입·출구압력		MPa		/
	냉각수 순환량		L / s
냉매	종 류		-
안전밸브 설정 압력			MPa
소음			dB
보호 장치			-		고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스 온도, 제한방지 스위치, 역상 방지기, 압축기 보호장치 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

냉동기(흡수식) 현황표

(3 쪽)

점검자			점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
냉동능력(kW/USRT)			/
항 목			단 위		설계값		비 고
재생기	공급압력/회수온도		MPa / ℃		/
증 발 기	냉수 입·출구온도		℃		/
	냉수 입·출구압력		MPa		/
	냉수 순환량		L / s
응 축 기	냉각수 입·출구온도		℃		/
	냉각수 입·출구압력		MPa		/
	냉각수 순환량		L / s
중온수 (재생기)	중온수 입·출구온도		℃		/
	중온수 입·출구압력		MPa		/
보호 장치			-		고온재생기 온도 고 이상, 고온재생기 액면 저 이상, 냉수 펌프 인터록, 냉수 온도 저 이상, 냉각수 펌프 인터록 이상, 냉각수 유량 부족, 용액펌프 과열이상, 불응축가스, 정전 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

흡수식 냉온수기 현황표

(4 쪽)

점검자			점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
버너 형식
냉난방능력(kW/USRT)			/
연료소비율 / 연료종류			/
항 목			단 위		설계값		비 고
재생기	온 도		℃
	압 력		MPa
증 발 기	냉수 입·출구온도		℃		/
	냉수 입·출구압력		MPa		/
	냉수 순환량		L / s
응 축 기	냉각수 입·출구온도		℃		/
	냉각수 입·출구압력		MPa		/
	냉각수 순환량		L / s
연료	소비량		kg/h, N㎥/h
배기가스	온 도		℃
	연소효율		%
보호 장치			-		고온재생기 온도 고 이상, 고온재생기 액면 저 이상, 냉온수 펌프 인터록, 냉수 온도 저 이상, 냉각수 펌프 인터록 이상, 냉각수 유량 부족, 용액펌프 과열이상, 착화실패, 불응축가스, 정전 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

공랭식 냉동기 현황표

(5 쪽)

점검자			점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
냉동능력(kW/USRT)			/
전류/전압(A/V)			/
항 목			단 위		설계값		비 고
압 축 기	흡입 압력 / 온도		MPa / ℃		/
	토출 압력 / 온도		MPa / ℃		/
	오일 압력 / 온도		MPa / ℃		/
	압축기 동력		kW
증 발 기	증발기 압력 / 온도		MPa / ℃		/
	입·출구 냉수 압력		MPa		/
	입·출구 냉수 온도		℃		/
응 축 기	응축기 압력 / 온도		MPa / ℃		/
	입·출구 가스 압력		MPa		/
	입구 가스 온도		℃
냉동기	저압 차단 설정 장치		MPa
	고압 차단 설정 장치		MPa
	소 음		dB
	안전밸브 설정 압력		MPa
보호 장치			-		고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스 온도, 제한방지스위치, 역상방지기
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

냉각탑 현황표

(6 쪽)

점검자		점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
형 식
송풍기 기동방식
용 량(kW/USRT)		/
전류/전압(A/V)		/
항 목		단 위		설계값		비 고
송풍기 출력 x 대수		kW
송풍기 회전수		rpm
냉각수 입구온도		℃
냉각수 출구온도		℃
냉각수 유량		L / s
보호 장치		-		전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도조절기 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

축열조 현황표

(7 쪽)

점검자			점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
형 식
외형(길이 x 너비 x 높이)
축열 용량(kW)
난방용 보조 열원(kW/h)
항 목			단 위	설계값			비 고
1 차 측	입·출구 온도		℃	/
	입·출구 압력		MPa	/
2 차 측	입·출구 온도		℃	/
	입·출구 압력		MPa	/
안전밸브 설정 압력			MPa
보호 장치				수위조절기, 압력계, 온도계, 안전밸브, 삼방밸브 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

보일러 현황표

(8 쪽)

점검자			점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
보일러 능력(kW)
버너제작사 / 점화방식			/
연료의 종류 / 버너 용량			/
최고사용압력(MPa)
항 목			단 위	설계값			비 고
송풍기	기동 방식		-
	출 력		kW
	회전수 / 풍량		rpm / L/s	/
보급수 펌프	유 량		L / s
	온 도		℃
	토출 압력		MPa
연료	가스(오일)		N㎥/h
	공급 압력		Pa
배기 가스	온 도		℃
	연소 효율		%
온수 보일러	온수 입·출구 온도		℃	/
	고연소 설정 온도		℃
	저연소 설정 온도		℃
증기 보일러	사용 압력		MPa
	안전밸브 설정 압력		MPa
	고연소 설정 압력		MPa
	저연소 설정 압력		MPa
	최대 설정 압력		MPa
보호 장치				고·저압력 스위치, 고·저수위 스위치, 연소상태 감시, 안전밸브, 저수위 경보장치, 배기가스 온도 상한 스위치, 화염 검출기 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

열교환기 현황표

(9 쪽)

점검자			점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
형식 번호
용 도
열교환량(kW)
항 목			단 위	설계값			비 고
1차측	입·출구 온도		℃	/
	입·출구 압력		MPa	/
2차측	입·출구 온도		℃	/
	입·출구 압력		MPa	/
안전밸브 설정 압력			MPa
보호 장치				온도계, 안전밸브 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

팽창탱크 현황표

(10 쪽)

점검자		점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
형식 번호
용 도
외 형(길이 x 폭 x 높이, mm)
항 목		단 위		설계값		비 고
최고 사용 압력		MPa
탱크 용량		ℓ
안전밸브 설정 압력		MPa
감압밸브 1, 2차 압력		MPa		/
보호 장치				안전밸브 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

펌프(냉ㆍ난방, 급수) 현황표

(11 쪽)

점검자		점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
형식 번호
용 도
용량제어방식		[ ] 대수 제어 [ ] 회전수 제어
항 목		단 위	설계값			비 고
양 정		kPa
유 량		L / s
동 력		kW
회전수		rpm
전 압		V	/ /
정격전류(3상)		A	/ /
보호 장치			전자식 과전류, 계전기 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

신재생에너지시스템(지열) 현황표

(12 쪽)

점검자				점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호/모델명				/
형식 종류
항 목				단 위		설계값		비 고
열에너지 총부하량				kW
	냉방 능력			kW
	난방 능력			kW
	급탕 능력			kW
	시스템 효율			COP		/
열펌프				kW / A		/
천공홀			깊이	m
			직경	mm
지중순환열매체			종류
			혼합비율	%
그라우팅			종류			/
			혼합비율
기타						히트펌프, 순환펌프, 제어장치, 부동액 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

신재생에너지시스템(태양열)현황표

(13 쪽)

점검자				점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호/모델명				/
형식 종류
항 목				단 위		설계값		비 고
열에너지 총부하량				kW
	냉방 능력			kW
	난방 능력			kW
	급탕 능력			kW
	시스템 효율			COP		/
열교환기				kW		/
집열부			형식
			용량	KW
열매체부(부동액)			종류
			희석농도	%
열교환부(순환펌프)			종류	형식		/
			펌프용량	KW
기타						축열조, 제어장치, 배관 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

신재생에너지시스템(연료전지)현황표

(14 쪽)

점검자				점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호/모델명				/
형식 종류
항 목				단 위		설계값		비 고
열에너지 총부하량				kW
	냉방 능력			kW
	난방 능력			kW
	급탕 능력			kW
	시스템 효율			COP		/
열교환기				kW		/
연료전지시스템			형식
			용량	KW
사용연료			종류
			소비량	Nm3/hr
열교환부(순환펌프)			종류	형식		/
			펌프용량	KW
기타						축열조, 제어장치, 환기시설 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

항온항습기 현황표

(15 쪽)

점검자			점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호/모델명			/
냉매 종류
가습 방식
항 목			단 위		설계값		비 고
냉방 능력			kW
난방 능력			kW
가습 능력			kg/h
법적 냉동톤			RT
압축기동력 / 전류			kW / A		/
송풍기 소요동력 / 전류			kW / A		/
최고사용압력		고압	MPa
		저압	MPa
내압시험압력		고압	MPa
		저압	MPa
실내기 풍량 / 동력			L/s / kW		/
가습량			kg/h
보호 장치					고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 역상 방지기, 압축기 등
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

공기조화기(일반) 현황표

(16 쪽)

점검자					점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
전류/전압(A/V)					/ /
풍량제어방식					[ ] 정풍량 [ ] 회전수 제어
가습 방식
항 목					단 위	설계값			비 고
송풍기 동력					kW
정 압					MPa
송풍기 회전수(급기/회기)					rpm	/
송풍기 풍량(급기/회기)					m3/h	/
열교환기(코일)능력(가열/냉각)					kW	/
냉 . 온 수 코 일	냉온수 온도	입 구			℃
		출 구			℃
	공기 온도	입구		온도	℃
				습도	%
		출구		온도	℃
				습도	%
가습량					kg/h
보호 장치						이상 전류 및 전압 차단장치
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

공기조화기(패키지) 현황표

(17 쪽)

점검자			점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
압축기 기동방식
사용냉매/냉매 충진량			/
냉동능력(kW/USRT)			/
가열코일 종류/가열능력(kW)			/
풍량제어방식			[ ] 정풍량 [ ] 회전수 제어
가습 방식
항 목			단 위		설계값		비 고
압 축 기	흡입 압력/온도		MPa/℃		/
	토출 압력/온도		MPa/℃		/
	오일 압력/온도		MPa/℃		/
	오일 히터 전류		A
	저압 차단 설정값		MPa
	고압 차단 설정값		MPa
	압축기 동력		kW
	전압/전류(3상)		V / A		/
증 발 기	입구공기온도		℃		/
	출구공기온도		℃		/
	송풍기 모터 동력		kW
응 축 기	응축기 압력/온도		MPa/℃		/
	입·출구 가스 압력		MPa		/
	입·출구 가스 온도		℃		/
	송풍기 모터 동력		kW
가습량			kg/h
보호 장치			-		고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스 온도, 제한방지 스위치, 역상 방지기
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

송풍기 현황표

(18 쪽)

점검자		점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
형 식
용 도
풍량제어방식		[ ] 정풍량 [ ] 회전수 제어
항 목		단 위	설계값			비 고
풍 량		L / s
회전수		rpm
모터 전압(3상)		V	/ /
모터 전류(3상)		A	/ /
보호 장치		이상 전류 및 전압 차단장치
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

필터 현황표

(19 쪽)

점검자		점검일자			설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
용 도
프리필터(Pre filter) 가로X세로X두께(mm)
미디움필터(Medium filter) 가로X세로X두께(mm)
헤파필터(HEPA filter) 가로X세로X두께(mm)
전기집진필터(Electric filter) 가로X세로X두께(mm)
환기 종류
항 목		단 위	설계값			비 고
풍 량		m3/h
필터 전후 차압		Pa(mmAq)
소 음		dB
보호 장치
작 성 방 법
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

고·저수조 현황표

(20 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
용 량(TON)
규 격 (가로 x 폭 x 높이, mm)
물탱크 종류(재질)
정수위 밸브
안전장치		[ ] 안전사다리, [ ] 안전난간, [ ] 잠금장치, [ ] 누수감지경보장치, [ ] 내진장치
수위 제어		[ ] 플로트스위치, [ ] 레벨 스위치, [ ] 전극봉
비 고
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

오수정화설비 현황표

(21 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
제조 회사
형 식
처리 용량(TON/day)
설치 일자
안전장치		[ ]안전사다리, [ ]안전난간, [ ]잠금장치, [ ]누수감지경보장치
수위 제어		[ ]플로트스위치, [ ]레벨 스위치, [ ]전극봉
비 고
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

물 재이용설비 현황표

(22 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
제조 회사
형 식
처리 용량(TON/day)
설치 일자
안전장치		[ ]안전사다리, [ ]안전난간, [ ]잠금장치, [ ]누수감지경보장치
수위 제어		[ ]플로트스위치, [ ]레벨 스위치, [ ]전극봉
비 고
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

자동제어 시스템 현황표

(23 쪽)

점검자			점검일자		설치위치(No.)
제조 회사
모델 번호
중앙관제장치
전압/전류(V/A)			/
조작 장치	형 식
	표시부
	조작부
	기록 장치
	출력 장치
신호 처리 장치	형 식
	관제점
	검출부
	조절부
	메모리
원격제어장치
DDC	입출력단말기
중앙관제장치 OS 및 설치프로그램 설치년도
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]